<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>Abracon ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 automotive crystal, 25 MHz, 12 pF load, +/-20 ppm, -40 to +125 C, AEC-Q200, 3.2 x 2.5 mm 4-pad SMD</description>
<packages>
<package name="ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3">
  <description>ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3">
  <pin name="1" direction="pas"/>
  <pin name="G" direction="pas"/>
  <pin name="3" direction="pas"/>
  <pin name="G@2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3" prefix="Y">
  <description>Abracon ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 automotive crystal, 25 MHz, 12 pF load, +/-20 ppm, -40 to +125 C, AEC-Q200, 3.2 x 2.5 mm 4-pad SMD</description>
  <gates>
    <gate name="G$1" symbol="ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3"/>
  </gates>
  <devices>
    <device name="" package="ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3">
      <connects>
        <connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
        <connect gate="G$1" pin="G" pad="2"/>
        <connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
        <connect gate="G$1" pin="G@2" pad="4"/>
      </connects>
      <technologies><technology name=""/></technologies>
    </device>
  </devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>