<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>CAN Interface IC Hi Spd CAN Transcvr 4.5V-5.5V 250ns</description>
<packages>
<package name="TJA1051T_3,118">
  <description>TJA1051T_3,118</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TJA1051T_3,118">
  <pin name="TXD" direction="pas"/>
  <pin name="GND" direction="pas"/>
  <pin name="VCC" direction="pas"/>
  <pin name="RXD" direction="pas"/>
  <pin name="S" direction="pas"/>
  <pin name="CANH" direction="pas"/>
  <pin name="CANL" direction="pas"/>
  <pin name="VIO" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TJA1051T_3,118" prefix="IC">
  <description>CAN Interface IC Hi Spd CAN Transcvr 4.5V-5.5V 250ns</description>
  <gates>
    <gate name="G$1" symbol="TJA1051T_3,118"/>
  </gates>
  <devices>
    <device name="" package="TJA1051T_3,118">
      <connects>
        <connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
        <connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
        <connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
        <connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
        <connect gate="G$1" pin="S" pad="8"/>
        <connect gate="G$1" pin="CANH" pad="7"/>
        <connect gate="G$1" pin="CANL" pad="6"/>
        <connect gate="G$1" pin="VIO" pad="5"/>
      </connects>
      <technologies><technology name=""/></technologies>
    </device>
  </devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>