<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-7" y1="65.8" x2="-7" y2="-1.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7" y1="-1.8" x2="-5.8" y2="-3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-5.8" y1="-3" x2="21.8" y2="-3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.8" y1="-3" x2="23" y2="-1.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23" y1="-1.8" x2="23" y2="65.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="65.8" x2="21.8" y2="67" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.8" y1="67" x2="-5.8" y2="67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.8" y1="67" x2="-7" y2="65.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Adom_Library_Master Library">
<packages>
<package name="MACH_PIN_LRG_SHORT">
</package>
<package name="CONTACT_MED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="COSMIIC Library">
<packages>
<package name="PM_COIL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MP1" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="X1 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP10" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X2 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP11" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X1 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP12" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X2 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP2" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="X2 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP3" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="X2 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP4" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="X1 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP5" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X1 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP6" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X2 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP7" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X1 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP8" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X2 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP9" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="X1 COIL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="COSMIIC Library" package="PM_COIL" value="PM_COIL">
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="X2_COIL">
<contactref element="MP8" pad="P$1"/>
<contactref element="MP10" pad="P$1"/>
<contactref element="MP12" pad="P$1"/>
<contactref element="MP6" pad="P$1"/>
<contactref element="MP2" pad="P$1"/>
<contactref element="MP3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X1_COIL">
<contactref element="MP5" pad="P$1"/>
<contactref element="MP7" pad="P$1"/>
<contactref element="MP9" pad="P$1"/>
<contactref element="MP11" pad="P$1"/>
<contactref element="MP4" pad="P$1"/>
<contactref element="MP1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
