<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>STMicroelectronics Arm Cortex-M4 MCU, 128KB flash, 32KB RAM, 170 MHz, 1.71-3.6V, 52 GPIO, LQFP64</description>
<packages>
<package name="STM32G431RBTx">
  <description>STM32G431RBTx</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="STM32G431RBTx">
  <pin name="VREF+" direction="in"/>
  <pin name="PG10" direction="io"/>
  <pin name="PF0" direction="io"/>
  <pin name="PF1" direction="io"/>
  <pin name="PD2" direction="io"/>
  <pin name="PC0" direction="io"/>
  <pin name="PC1" direction="io"/>
  <pin name="PC2" direction="io"/>
  <pin name="PC3" direction="io"/>
  <pin name="PC4" direction="io"/>
  <pin name="PC5" direction="io"/>
  <pin name="PC6" direction="io"/>
  <pin name="PC7" direction="io"/>
  <pin name="PC8" direction="io"/>
  <pin name="PC9" direction="io"/>
  <pin name="PC10" direction="io"/>
  <pin name="PC11" direction="io"/>
  <pin name="PC12" direction="io"/>
  <pin name="PC13" direction="io"/>
  <pin name="PC14" direction="io"/>
  <pin name="PC15" direction="io"/>
  <pin name="VBAT" direction="pwr"/>
  <pin name="VDD" direction="pwr"/>
  <pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
  <pin name="VSS" direction="pwr"/>
  <pin name="VSS@2" direction="pas"/>
  <pin name="VSS@3" direction="pas"/>
  <pin name="VSS@4" direction="pas"/>
  <pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
  <pin name="VSSA" direction="pwr"/>
  <pin name="VDD@4" direction="pwr"/>
  <pin name="VDDA" direction="pwr"/>
  <pin name="PA0" direction="io"/>
  <pin name="PA1" direction="io"/>
  <pin name="PA2" direction="io"/>
  <pin name="PA3" direction="io"/>
  <pin name="PA4" direction="io"/>
  <pin name="PA5" direction="io"/>
  <pin name="PA6" direction="io"/>
  <pin name="PA7" direction="io"/>
  <pin name="PA8" direction="io"/>
  <pin name="PA9" direction="io"/>
  <pin name="PA10" direction="io"/>
  <pin name="PA11" direction="io"/>
  <pin name="PA12" direction="io"/>
  <pin name="PA13" direction="io"/>
  <pin name="PA14" direction="io"/>
  <pin name="PA15" direction="io"/>
  <pin name="PB0" direction="io"/>
  <pin name="PB1" direction="io"/>
  <pin name="PB2" direction="io"/>
  <pin name="PB3" direction="io"/>
  <pin name="PB4" direction="io"/>
  <pin name="PB5" direction="io"/>
  <pin name="PB6" direction="io"/>
  <pin name="PB7" direction="io"/>
  <pin name="PB8" direction="io"/>
  <pin name="PB9" direction="io"/>
  <pin name="PB10" direction="io"/>
  <pin name="PB11" direction="io"/>
  <pin name="PB12" direction="io"/>
  <pin name="PB13" direction="io"/>
  <pin name="PB14" direction="io"/>
  <pin name="PB15" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32G431RBTx" prefix="U">
  <description>STMicroelectronics Arm Cortex-M4 MCU, 128KB flash, 32KB RAM, 170 MHz, 1.71-3.6V, 52 GPIO, LQFP64</description>
  <gates>
    <gate name="G$1" symbol="STM32G431RBTx"/>
  </gates>
  <devices>
    <device name="" package="STM32G431RBTx">
      <connects>
        <connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="28"/>
        <connect gate="G$1" pin="PG10" pad="7"/>
        <connect gate="G$1" pin="PF0" pad="5"/>
        <connect gate="G$1" pin="PF1" pad="6"/>
        <connect gate="G$1" pin="PD2" pad="55"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC0" pad="8"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC1" pad="9"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC2" pad="10"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC3" pad="11"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC4" pad="22"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC5" pad="23"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC6" pad="38"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC7" pad="39"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC8" pad="40"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC9" pad="41"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC10" pad="52"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC11" pad="53"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC12" pad="54"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC13" pad="2"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC14" pad="3"/>
        <connect gate="G$1" pin="PC15" pad="4"/>
        <connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
        <connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
        <connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="32"/>
        <connect gate="G$1" pin="VSS" pad="15"/>
        <connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="31"/>
        <connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="47"/>
        <connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="63"/>
        <connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="48"/>
        <connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="27"/>
        <connect gate="G$1" pin="VDD@4" pad="64"/>
        <connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="29"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA0" pad="12"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA1" pad="13"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA2" pad="14"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA3" pad="17"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA4" pad="18"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA5" pad="19"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA6" pad="20"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA7" pad="21"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA8" pad="42"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA9" pad="43"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA10" pad="44"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA11" pad="45"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA12" pad="46"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA13" pad="49"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA14" pad="50"/>
        <connect gate="G$1" pin="PA15" pad="51"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB0" pad="24"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB1" pad="25"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB2" pad="26"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB3" pad="56"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB4" pad="57"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB5" pad="58"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB6" pad="59"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB7" pad="60"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB8" pad="61"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB9" pad="62"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB10" pad="30"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB11" pad="33"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB12" pad="34"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB13" pad="35"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB14" pad="36"/>
        <connect gate="G$1" pin="PB15" pad="37"/>
      </connects>
      <technologies><technology name=""/></technologies>
    </device>
  </devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>