<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>\n                        \n                            0.1 µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric)\n                        \n</description>
<packages>
<package name="CL21B104KBCNFN">
  <description>CL21B104KBCNFN</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CL21B104KBCNFN">
  <pin name="~" direction="pas"/>
  <pin name="~@2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CL21B104KBCNFN" prefix="C">
  <description>\n                        \n                            0.1 µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric)\n                        \n</description>
  <gates>
    <gate name="G$1" symbol="CL21B104KBCNFN"/>
  </gates>
  <devices>
    <device name="" package="CL21B104KBCNFN">
      <connects>
        <connect gate="G$1" pin="~" pad="1"/>
        <connect gate="G$1" pin="~@2" pad="2"/>
      </connects>
      <technologies>
        <technology name="">
          <attribute name="MF" value="Samsung"/>
          <attribute name="MPN" value="CL21B104KBCNFNC"/>
        </technology>
      </technologies>
    </device>
  </devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>