<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>COSMOCOIL</text>
<text>COSMOCOIL</text>
<wire x1="-7" y1="37.8" x2="-7" y2="-5.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7" y1="-5.8" x2="-5.8" y2="-7" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-5.8" y1="-7" x2="133.8" y2="-7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="133.8" y1="-7" x2="135" y2="-5.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="135" y1="-5.8" x2="135" y2="37.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="135" y1="37.8" x2="133.8" y2="39" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="133.8" y1="39" x2="-5.8" y2="39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.8" y1="39" x2="-7" y2="37.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="2025-09-10_16-55-31_Library">
<packages>
<package name="CONN6_1-1123723-6_TEC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Adom_Library_Master Library">
<packages>
<package name="MACH_PIN_LRG_SHORT">
</package>
<package name="CONTACT_MED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="COSMIIC Library">
<packages>
<package name="COSMIIC+ADOM_BIG">
</package>
<package name="COSMO_COIL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="2025-09-10_16-55-31_Library" package="CONN6_1-1123723-6_TEC" value="1-1123723-6CONN6_1-1123723-6_TEC">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="DATASHEET" value="https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&amp;DocNm=1-1773885-9_ECONOMY_POWER_CONNECTORS&amp;DocType=Data+Sheet&amp;DocLang=English&amp;PartCntxt=1-1123723-6&amp;DocFormat=pdf"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="3.96 EP HDR ASSY 6P(NATURAL)"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="1-1123723-6"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TYPE" value="-"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP1" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="OUT_A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP2" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="OUT_B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP3" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="OUT_B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP4" library="Adom_Library_Master Library" package="MACH_PIN_LRG_SHORT" value="OUT_A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP11" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="CM-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP12" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="CM-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP13" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="T_GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP14" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="T_IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP15" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="OUT_B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP16" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="OUT_A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP17" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="CM-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP18" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="CM-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP19" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="T_GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP20" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="T_IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP21" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="OUT_B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP22" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="OUT_A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="COSMIIC Library" package="COSMIIC+ADOM_BIG" value="">
</element>
<element name="U$2" library="COSMIIC Library" package="COSMO_COIL" value="">
</element>
<element name="MP23" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="CM-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP24" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="CM-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP25" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="T_GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP26" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="T_IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP27" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="OUT_B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP28" library="Adom_Library_Master Library" package="CONTACT_MED" value="OUT_A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CM-1">
<contactref element="MP12" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="MP18" pad="P$1"/>
<contactref element="MP24" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="CM-2">
<contactref element="MP11" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="MP17" pad="P$1"/>
<contactref element="MP23" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="OUT_A">
<contactref element="MP1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="MP16" pad="P$1"/>
<contactref element="MP22" pad="P$1"/>
<contactref element="MP4" pad="P$1"/>
<contactref element="MP28" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="OUT_B">
<contactref element="MP15" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="MP2" pad="P$1"/>
<contactref element="MP21" pad="P$1"/>
<contactref element="MP3" pad="P$1"/>
<contactref element="MP27" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="T_GND">
<contactref element="MP13" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="MP19" pad="P$1"/>
<contactref element="MP25" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="T_IN">
<contactref element="MP14" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="MP20" pad="P$1"/>
<contactref element="MP26" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
